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Декоративный материал AURA Dekor Barkhan
· Внутренние работы
· Перламутровый блеск
· Эффект объемного покрытия
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	Описание

	Наименование продукции 
	Декоративно-отделочный акриловый лакокрасочный материал «Barkhan» ТУ 20.30.11-015-27164698-2020 

	Свойства 
	Готовый к применению декоративно-отделочный материал для внутренних работ. Позволяет создать на поверхности необыкновенные песчаные дюны, вихри, дождь или перистые облака. Струящийся перламутровый блеск достигается благодаря разбросанным по поверхности искрящимся частичкам перламутрового бисера. Универсальность и легкость в нанесении вдохновляет на создание своих собственных дизайнерских вариантов отделки.

За счет содержания в составе декоративного материала специальных перламутровых пигментов, покрытие под разными углами и с разной степенью освещенности дает совершенно новые переливы, а применение уникального наполнителя создает эффект объемного покрытия, таким образом, формируя фактуру «песка, нанесенного ветром». 
· Без запаха
· Легко наносится и моделируется
· Обладает хорошей адгезией к основанию
· Отличается высокой прочностью, увеличивая срок службы обрабатываемой поверхности.

	Назначение 
	Предназначен для создания покрытия с эффектом перламутровых вихрей для высококачественной отделки внутри помещений. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применим для малярных работ внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями во всех типах зданий и сооружений А, Б и В.

	Технические характеристики
	

	Подготовка поверхности 
	Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Наносить на предварительно подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, гипсокартона.
Для выравнивания цветового тона основания окрасить его кроющим грунтом Aura Dekor Kontakt 100 или  гладкой матовой краской Aura DekorMatt в 1-2 слоя, предварительно заколерованной в выбранный цвет. Краска после высыхания образует гладкую поверхность. Интервал межслойной сушки составляет 4-6 ч при t + 20 °С. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски или грунта, не ранее чем через 24 ч после ее нанесения.

	Нанесение 
	Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносить в 1-2 слоя в зависимости от выбранного эффекта.
Материал наносить широкой кистью разнонаправленными движениями создавая желаемые эффекты. 
Допускается нанесение губкой, также можно доработать эффект с помощью щетки.

	Цвет 
	Полупрозрачное покрытие с серебристым блеском.

	Расход 
	130-200 г/м2. Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и определяется опытным путем.

	Время высыхания 
	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели после полного высыхания краски.

	Состав 
	Вода, дисперсия акрилового сополимера, стеклошарики, перламутровый пигмент, функциональные добавки.

	Информация
	

	Гарантийный срок хранения 
	24 месяца с даты изготовления.

	[bookmark: _GoBack]Условия хранения 
	В прохладном месте в плотно закрытой упаковке. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °C до + 40 °C. Избегать замораживания.

	Меры предосторожности 
	Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой!

	Утилизация 
	Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.

	Объем/масса 
	1 кг, 2,5 кг
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